制冷剂产品技术规格书
R142b 制冷剂技术规格书
Technical Data Sheet（TDS）
	项目
	内容

	文档编号
	ZJ-TDS-R142B-2026

	版本
	V1.0

	生效日期
	2026-09-24

	下次复核
	2027-09-24

	编制
	技术部

	审核
	质检部

	批准
	总工程师

	出具单位
	湖北中金氟化工有限公司




目 录
1 产品标识
2 理化性质
3 质量指标与检测方法
4 与常用制冷剂对比
5 包装规格
6 应用领域
7 储存与运输
8 安全与操作要点
9 质量保证与随货文件
10 常见问题
免责声明
1 产品标识
	项目
	内容

	产品名称
	R142b  制冷剂

	化学名称
	1- 氯 -1,1- 二氟乙烷

	英文名称
	1-Chloro-1,1-difluoroethane

	分子式
	C₂H₃ClF₂

	分子量
	100.50

	CAS  登录号
	75-68-3

	EINECS  号
	200-891-8

	联合国编号（ UN ）
	2517

	危险货物类别
	第  2.1  类   易燃气体

	ASHRAE  安全分类
	A2 （低毒性、可燃）

	执行标准
	Q/ZJ 006-2026  企业标准


2 理化性质
下列为 R142B 的典型物性数据，用于系统设计与工况核算，非交货保证值。
	项目
	典型值

	外观与性状
	无色透明液化气体

	气味
	微弱醚味

	常压沸点（ 101.3 kPa ）
	-9.2 ℃

	凝固点
	-130.8 ℃

	临界温度
	137.1 ℃

	临界压力
	4.06 MPa

	饱和蒸汽压（ 25 ℃ ，绝压）
	约  0.35 MPa

	液体密度（ 25 ℃ ）
	约  1110 kg/m³

	气化潜热（沸点下）
	约  264 kJ/kg

	液体比热（ 25 ℃ ）
	约  1.34 kJ/(kg·K)

	蒸汽比热（ 25 ℃ ， 101.3 kPa ）
	约  0.78 kJ/(kg·K)

	水中溶解度（ 25 ℃ ）
	微溶

	自燃温度
	约  632 ℃

	空气中燃烧极限（体积分数）
	约  6.2 % ~ 17.9 %

	臭氧消耗潜能值  ODP
	0.065

	全球变暖潜能值  GWP （ 100  年， IPCC AR5 ）
	2310

	大气寿命
	约  17.9  年

	受控状态
	HCFC  类受控物质，按配额管理


3 质量指标与检测方法
我公司 R142B 产品出厂执行下列控制指标，实际交付以当批次 COA 检验报告为准。
	项目
	指标
	检测方法

	外观
	无色透明，无悬浮物与机械杂质
	目视法

	纯度（质量分数）
	≥ 99.80 %
	气相色谱法  GC-FID

	水分
	≤ 20 ppm
	卡尔 · 费休库仑法

	酸度（以  HCl  计）
	≤ 0.1 ppm
	碱液吸收 - 电位滴定法

	蒸发残留物
	≤ 0.01 % （质量分数）
	重量法

	不凝性气体（气相， 25 ℃ ）
	≤ 1.5 % （体积分数）
	气相色谱法

	氯化物（ Cl⁻ ）
	阴性（通过试验）
	硝酸银浊度法


4 与常用制冷剂对比
	对比项
	R142b （本产品）
	R31
	R123

	工质组成
	单工质  C₂H₃ClF₂
	单工质  CH₂ClF
	单工质  C₂HCl₂F₃

	常压沸点
	-9.2 ℃
	-9.1 ℃
	27.8 ℃

	ODP
	0.065
	约  0.02
	0.02

	GWP （ 100  年， AR5 ）
	2310
	约  9
	77

	可燃性
	可燃（ A2 ）
	不燃
	不燃

	受控状态
	HCFC  受控，按配额
	HCFC  受控，按配额
	HCFC  受控，按配额

	主要用途
	PVDF  等含氟高分子原料、中温制冷
	含氟中间体
	存量离心机组维护

	当前定位
	以原料用途为主，按配额供应
	小批量定制
	存量设备维护


5 包装规格
	包装形式
	规格
	充装系数
	瓶阀接口
	适用场景

	一次性钢瓶
	20 kg （可定制  10 kg ）
	≤ 0.95 kg/L
	W21.8-14 （可定制  CGA / DIN ）
	小批量使用

	可重复充装钢瓶
	250 kg （可定制  400 kg ）
	≤ 0.95 kg/L
	W21.8-14
	批量供应

	集装格
	按订单配置
	按单瓶执行
	W21.8-14
	项目配送

	ISO  罐箱
	约  20 t
	按罐箱规程执行
	罐箱标准接口
	大宗出口与长途运输


充装系数按《气瓶安全技术规程》执行，钢瓶定期检验周期按国家相关规定办理。
6 应用领域
（1）典型应用
PVDF 等含氟高分子材料的聚合原料
中温制冷与热泵系统（存量应用）
含氟精细化学品合成中间体
（2）设备适配与充注建议
1. 属 HCFC 类受控物质，采购与使用须符合配额与备案要求，并保留完整流向台账。
1. 属 A2 可燃工质，生产设备与作业场所须按防爆要求配置电气、通风与静电接地。
1. 作为聚合原料时须按聚合级规格控制纯度与杂质，使用前核对 COA 与工艺要求。
1. 用于制冷时须由专业人员评估系统兼容性与安全边界，严禁与不适配工质混充。
1. 使用中须做好回收与尾气处理，禁止排放；废弃物交由有资质单位处置。
7 储存与运输
1. 储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房，库温不宜超过 40 ℃，远离火种、热源与阳光直射。
1. 钢瓶应直立存放并有效固定，戴好瓶帽与防震圈，严禁卧倒、滚动、抛掷与撞击。
1. 属第 2.1 类易燃气体，库房须按防爆要求配置电气设备，设置可燃气体浓度检测报警与防爆型机械通风。
1. 不得与氧化剂、碱金属与碱土金属（钠、钾、镁粉等）及易燃易爆物品混储。
1. 空瓶与实瓶分区存放并明确标识，空瓶应保留不低于 0.05 MPa 的余压。
1. 运输按危险货物第 2.1 类办理，车辆配备灭火器与防静电接地装置，避免雨淋与曝晒。
8 安全与操作要点
燃爆风险：R142b 属 A2 可燃工质，燃烧极限约 6.2 % ~ 17.9 %，作业全程须禁明火、防爆、防静电并保持通风。
泄漏处置：立即切断全部火源并加强通风，人员向上风向撤离；严禁开关非防爆电器；使用防爆型检漏仪定位漏点。
灭火方法：优先切断气源；无法切断时可用干粉或二氧化碳灭火，并用水雾冷却钢瓶外壁。切勿扑灭未切断气源的泄漏火焰。
高温分解风险：遇明火或高温表面会分解产生氯化氢、氟化氢等有毒腐蚀性气体，焊接检修前须彻底置换并通风。
冻伤防护：液化气体接触皮肤会造成严重冻伤，搬运须佩戴防冻手套与护目镜；冻伤后用不超过 40 ℃ 的温水复温并立即就医。
吸入与接触：高浓度蒸气可致头晕、恶心与心律不齐，应迅速转移至空气新鲜处并吸氧；眼睛接触用流动清水冲洗至少 15 分钟后就医。
9 质量保证与随货文件
1. 每批次出厂随货提供 COA 检验报告，含纯度（或组分）、水分、酸度与蒸发残留物实测值。
1. 检测中心配备气相色谱仪、卡尔·费休水分仪、电位滴定仪与低温物性测试装置。
1. 出厂留样保存 12 个月，可追溯至生产批次、精馏塔号与灌装线记录。
1. 可按需提供第三方检测报告（SGS / 中检）、SDS 安全技术说明书及 REACH、RoHS 符合性文件。
10 常见问题
问：R142b 的主要工业用途是什么？
R142b 是生产 PVDF（聚偏氟乙烯）等含氟高分子材料的重要原料，同时也是 HCFC 类中温制冷剂。目前其工业用量以原料用途为主，采购须符合受控物质配额管理要求。
问：R142b 属于淘汰工质吗？
属于。R142b 的 ODP 为 0.065、GWP 为 2310，是《蒙特利尔议定书》管控的 HCFC 物质，我国按配额逐年削减。作为制冷剂使用仅限存量设备维护，原料用途同样需按配额与备案管理。
问：R142b 作为原料对纯度有什么要求？
聚合级 R142b 须严格控制纯度、水分、酸度与不饱和杂质含量，微量杂质会影响聚合反应速率与树脂性能。我公司可提供聚合级与工业级两种规格，并随货提供全分析 COA。
问：R142b 产品的保质期是多久？
在钢瓶密封完好、阴凉干燥储存的条件下，我公司 R142b 产品保质期为 12 个月。建议按配额计划采购并尽快使用。
免责声明
本规格书所列物性数据为典型参考值，非交货保证值；质量指标以当批次 COA 检验报告为准。本文件仅供产品选型与技术交流参考，不构成任何明示或默示的适销性或适用性担保，用户应结合自身设备条件与所在地适用法规独立判断。
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