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免责声明
1 产品标识
	项目
	内容

	产品名称
	R31  一氯一氟甲烷

	化学名称
	一氯一氟甲烷（氯氟甲烷）

	英文名称
	Chlorofluoromethane

	分子式
	CH₂ClF

	分子量
	68.49

	CAS  登录号
	593-70-4

	EINECS  号
	209-803-2

	联合国编号（ UN ）
	3163 （按运输鉴定确定）

	危险货物类别
	第  2.2  类   不燃气体（按运输鉴定确定）

	ASHRAE  安全分类
	未列入  ASHRAE 34  常规分类，按含氯化学品管理

	执行标准
	Q/ZJ 003-2026  企业标准


2 理化性质
下列为 R31 的典型物性数据，用于系统设计与工况核算，非交货保证值。
	项目
	典型值

	外观与性状
	无色透明液化气体

	气味
	微弱醚味

	常压沸点（ 101.3 kPa ）
	-9.1 ℃

	凝固点
	约  -130 ℃

	临界温度
	约  178 ℃

	临界压力
	约  5.3 MPa

	饱和蒸汽压（ 25 ℃ ，绝压）
	约  0.34 MPa

	液体密度（ 25 ℃ ）
	约  1080 kg/m³

	气化潜热（沸点下）
	约  300 kJ/kg

	液体比热（ 25 ℃ ）
	约  1.35 kJ/(kg·K)

	蒸汽比热（ 25 ℃ ， 101.3 kPa ）
	约  0.70 kJ/(kg·K)

	水中溶解度（ 25 ℃ ）
	微溶

	自燃温度
	不适用（不可燃）

	空气中燃烧极限（体积分数）
	无（不可燃）

	臭氧消耗潜能值  ODP
	约  0.02

	全球变暖潜能值  GWP （ 100  年）
	约  9

	大气寿命
	约  1.4  年

	受控状态
	HCFC  类受控物质，按配额管理


3 质量指标与检测方法
我公司 R31 产品出厂执行下列控制指标，实际交付以当批次 COA 检验报告为准。
	项目
	指标
	检测方法

	外观
	无色透明，无悬浮物与机械杂质
	目视法

	纯度（质量分数）
	≥ 99.50 %
	气相色谱法  GC-FID

	水分
	≤ 20 ppm
	卡尔 · 费休库仑法

	酸度（以  HCl  计）
	≤ 0.2 ppm
	碱液吸收 - 电位滴定法

	蒸发残留物
	≤ 0.01 % （质量分数）
	重量法

	不凝性气体（气相， 25 ℃ ）
	≤ 1.5 % （体积分数）
	气相色谱法

	氯化物（ Cl⁻ ）
	按订单约定
	硝酸银浊度法


4 与常用制冷剂对比
	对比项
	R31 （本产品）
	R22
	R142B

	工质组成
	单工质  CH₂ClF
	单工质  CHClF₂
	单工质  C₂H₃ClF₂

	常压沸点
	-9.1 ℃
	-40.8 ℃
	-9.2 ℃

	ODP
	约  0.02
	0.055
	0.065

	GWP （ 100  年）
	约  9
	1810
	2310

	饱和蒸汽压（ 25 ℃ ）
	约  0.34 MPa
	1.044 MPa
	约  0.35 MPa

	受控状态
	HCFC  受控，按配额
	HCFC  受控，按配额
	HCFC  受控，按配额

	主要用途
	有机氟合成中间体、特种制冷
	存量制冷系统维护
	含氟高分子原料、中温制冷

	供应方式
	按订单小批量定制
	常规批量供应
	按配额批量供应


5 包装规格
	包装形式
	规格
	充装系数
	瓶阀接口
	适用场景

	一次性钢瓶
	10 kg （可定制  5 kg / 20 kg ）
	≤ 0.90 kg/L
	W21.8-14 （可定制  CGA / DIN ）
	小批量试用与研发

	可重复充装钢瓶
	40 kg （可定制  100 kg ）
	≤ 0.90 kg/L
	W21.8-14
	按订单批量供应

	集装格
	按订单配置
	按单瓶执行
	W21.8-14
	项目配送

	ISO  罐箱
	按订单配置
	按罐箱规程执行
	罐箱标准接口
	大宗出口与长途运输


充装系数按《气瓶安全技术规程》执行，钢瓶定期检验周期按国家相关规定办理。
6 应用领域
（1）典型应用
有机氟合成与含氟中间体原料
特种低温制冷与科研试验装置
含氟精细化学品合成（医药、农药中间体）
（2）设备适配与充注建议
1. 属 HCFC 类受控物质，采购与使用须符合所在地配额与备案管理要求，并保留完整流向记录。
1. 主要作为含氟中间体使用，用于制冷时须由专业人员评估系统兼容性与安全边界。
1. 按订单小批量供应，供货前须确认用途、用量与合规资质文件。
1. 使用中须做好回收与尾气处理，禁止随意排放；废弃物交由有资质单位处置。
1. 储存与使用场所应通风良好，配备检漏与防护装备，避免吸入与皮肤接触。
7 储存与运输
1. 储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房，库温不宜超过 40 ℃，远离火种、热源与阳光直射。
1. 钢瓶应直立存放并有效固定，戴好瓶帽与防震圈，严禁卧倒、滚动、抛掷与撞击。
1. 蒸气密度大于空气，泄漏会在低洼处积聚，库房应设置机械通风与浓度检测。
1. 不得与氧化剂、碱金属与碱土金属（钠、钾、镁粉等）及易燃易爆物品混储。
1. 空瓶与实瓶分区存放并明确标识，空瓶应保留不低于 0.05 MPa 的余压。
1. 运输按危险货物相关规定办理，避免雨淋与曝晒，装卸时轻装轻卸。
8 安全与操作要点
受控物质管理：属 HCFC 类受控物质，采购、储存、使用与处置须符合《蒙特利尔议定书》及所在地配额管理规定，保留完整台账与流向记录。
窒息与积聚：蒸气密度大于空气，泄漏后易在低洼处、地沟内积聚并置换氧气，进入前应通风并检测氧含量（不低于 19.5 %）。
泄漏处置：立即切断泄漏源并加强通风，人员向上风向撤离；佩戴正压式呼吸器后关闭瓶阀；使用电子检漏仪定位，严禁明火检漏。
高温分解风险：含氯工质遇明火或高温表面会分解产生氯化氢、氟化氢等有毒腐蚀性气体，焊接检修前须彻底置换并通风。
冻伤防护：液化气体接触皮肤会造成严重冻伤，搬运须佩戴防冻手套与护目镜；冻伤后用不超过 40 ℃ 的温水复温并立即就医。
吸入与接触：高浓度蒸气可致头晕、恶心与心律不齐，应迅速转移至空气新鲜处并吸氧；眼睛接触用流动清水冲洗至少 15 分钟后就医。
9 质量保证与随货文件
1. 每批次出厂随货提供 COA 检验报告，含纯度（或组分）、水分、酸度与蒸发残留物实测值。
1. 检测中心配备气相色谱仪、卡尔·费休水分仪、电位滴定仪与低温物性测试装置。
1. 出厂留样保存 12 个月，可追溯至生产批次、精馏塔号与灌装线记录。
1. 可按需提供第三方检测报告（SGS / 中检）、SDS 安全技术说明书及 REACH、RoHS 符合性文件。
10 常见问题
问：R31 主要用于什么？
R31 兼具含氟中间体与特种工质属性，工业上主要用作有机氟合成的原料（医药、农药与含氟精细化学品），少量用于特种低温制冷与科研装置。作为制冷剂使用须由专业人员评估兼容性与安全边界。
问：采购 R31 需要什么资质？
R31 属 HCFC 类受控物质，采购方须具备相应的受控物质使用资质与配额/备案，并提供用途说明。我公司在接单前会核验相关文件，并保留完整的流向台账。
问：R31 可以替代 R22 吗？
不建议。R31 沸点 -9.1 ℃、压力特性与 R22 差异较大，且同样属受控 HCFC 物质，没有替代价值。R22 系统的替代应优先考虑 R407C、R407F 或低 GWP 的 R32、R452A 方案。
问：R31 产品的保质期是多久？
在钢瓶密封完好、阴凉干燥储存的条件下，我公司 R31 产品保质期为 12 个月。因属小批量定制产品，建议按订单计划尽快使用。
免责声明
本规格书所列物性数据为典型参考值，非交货保证值；质量指标以当批次 COA 检验报告为准。本文件仅供产品选型与技术交流参考，不构成任何明示或默示的适销性或适用性担保，用户应结合自身设备条件与所在地适用法规独立判断。
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